**ABL剥离力专用测试台**

**使**

**用**

**说**

**明**

**书**

**一、功 能：**

ABL-90°剥离力专用测试台，专为NK、HF系列推拉力计配备，可组合成不同用途的试验机台，专门用于试验PC板上铜箔电路附着力或锡箔、铝箔、胶布等。黏着于物体表面牢度。试验时以垂直之角度剥离试样。以测得实际强度。

**二、特 点：**

· 手动操作，梯型螺杆传动，操作简单稳定。

· 可将本机架安装于桌（台）面使用，使机架更加稳固。

**三、规格参数：**

·有 效 行 程： 150mm

·最 大 负 荷：500N

·长 × 宽× 高：350×210×450 mm

·净重：19kg

·测试区有效面积：105×100 mm ，最大可达105×152mm

**四、结构示意图：**



**其他配套仪器**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **仪器名称** | **型号** | **仪器名称** | **型号** |
| 数显式推拉力计 | HF | 电动立式机台 | AEV |
| 指针式推拉力计 | NK | 电动单柱立式机台 | AEL |
| 数字式扭矩测试仪 | ANL | 电动卧式机台 | AEH |
| 瓶盖扭矩测试仪 | ANL-P | 螺旋侧摇测试机台 | ASC |
| 指针式扭矩起子 | ANQ | 手动卧式测试架 | AMH |
| 高速冲击扭矩测试仪 | AGN | 手摇立卧两用测试架 | ASL |
| 动态扭矩测试仪 | AND | 手压式拉压测试架 | AST |
| 扭矩板手检定仪 | ANJ | 螺旋式拉压测试架 | ALX |
| 扭转弹簧试验机 | ANH | 剥离力专用测试台 | ABL |
| 弹簧拉压试验机 | ATH | 球压试验装置 | AQY |
| 邵氏橡胶硬度计 | LX | 机动液压型拉压测试架 | ALR |
| 邵氏硬度计测试支架 | LAC-J | 钮扣测试仪 | ABQ |
| 水果硬度计 | AGY | 端子拉力测试仪 | ADL |
| 水果硬度计支架 | GYJ | 绳索张力仪 | ASZ |
| 张力计 | ATN | 旁压张力测试仪 | HD |