**产品使用说明书**

**纺织用张力计**

**使**

**用**

**说**

**明**

**书**

**产品使用说明书**

**一、简介**

DTF纺织用张力计是专用于纺织行业测量丝线张力的测量仪，同时对细小金属线亦可进行测量。

1. **特点**


采用滑轮组原理。导轮为精密轴承，极小的阻力，使测量结果更准确。

1. **参数规格**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 测量范围（gw） | 最小刻度值（gw） | 精度 |
| DTF-25 | 25-2-25 | 1 | ±1刻度 |
| DTF-50 | 50-4-50 | 2 |
| DTF-75 | 75-5-75 | 5 |
| DTF-100 | 100-10-100 | 5 |
| DTF-150 | 150-10-150 | 5 |
| DTF-250 | 250-20-250 | 10 |


**产品使用说明书**

四、**外形尺寸图**



五、**使用说明**

具体操作方法如下图所示：



**产品使用说明书**

**其他配套仪器**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **仪器名称** | **型号** | **仪器名称** | **型号** |
| 数显式推拉力计 | HF | 电动立式机台 | AEV |
| 指针式推拉力计 | NK | 电动单柱立式机台 | AEL |
| 数字式扭矩测试仪 | ANL | 电动卧式机台 | AEH |
| 瓶盖扭矩测试仪 | ANL-P | 螺旋侧摇测试机台 | ASC |
| 指针式扭矩起子 | ANQ | 手动卧式测试架 | AMH |
| 高速冲击扭矩测试仪 | AGN | 手摇立卧两用测试架 | ASL |
| 动态扭矩测试仪 | AND | 手压式拉压测试架 | AST |
| 扭矩板手检定仪 | ANJ | 螺旋式拉压测试架 | ALX |
| 扭转弹簧试验机 | ANH | 剥离力专用测试机台 | ABL |
| 弹簧拉压试验机 | ATH | 球压试验装置 | AQY |
| 邵氏橡胶硬度计 | LX | 机动液压型拉压测试架 | ALR |
| 邵氏硬度计测试支架 | LAC-J | 钮扣测试仪 | ABQ |
| 水果硬度计 | AGY | 端子拉力测试仪 | ADL |
| 水果硬度计支架 | GYJ | 绳索张力仪 | ASZ |
| 张力计 | ATN | 旁压张力测试仪 | HD |